**Швейное дело**


**5 класс**

**Тема:** обработка верхних срезов основной детали сумки хозяйственной с одновременным втачиванием ручек.

**Ход работы:**

1. Подогнуть верхний срез основной детали на изнаночную сторону на 10 мм. Приложить деталь ручки к намеченным линиям, заметать подогнутый край одновременно с деталью ручки.


2. Перегнуть подогнутый край на изнаночную сторону на 20 мм, заметать по краю подгиба.



3. Застрочить на расстоянии 2 мм от края внутреннего подгиба.

4. Отвернуть ручки на изнаночной стороне вверх, приметать к припуску на подгиб.

5. Проложить по лицевой стороне основной детали машинную строчку на расстоянии 2 мм от верхнего края. Удалить нитки строчек временного назначения.



6. Выполнить обработку противоположного верхнего среза основной детали по пунктам 1—5.

**Вопросы**

1. На изнаночную или лицевую сторону подгибают верхний срез основной детали?
2. На сколько миллиметров делают первый подгиб?
3. Куда прикладывают деталь ручки?
4. На сколько миллиметров делают второй подгиб?