**Швейное дело**

**5 класс**

**Тема:** Образование дна и боковых сторон сумки

Наметить на изнаночной стороне сумки линии на расстоянии 2 см 5 мм (25 мм) от углов для образования дна и боковых стенок. Сметать по намеченным линиям и стачать углы двойной машинной строчкой. Удалить нитки строчек временного назначения.



Отутюжить готовое изделие.

**Проверка качества работы:**

1) ширина шва одинакова по всей длине обработки;

2) машинные строчки ровные;

3) углы застрочены двойной машинной строчкой;

4) внешний вид изделия соответствует выбранной модели;

5) изделие хорошо отутюжено.

**ЗАДАНИЕ**

Вспомните и расскажите план работы по изготовлению сумки хозяйственной.