
**Швейное дело**


**5 класс**

**Тема:** Соединение боковых срезов сумки двойным швом.

**Ход работы:**

1. Сложить основную деталь сумки пополам лицевой стороной вверх, уравнять боковые срезы. Обработать боковые срезы двойным швом. Ширина шва 7 мм.







**Вопросы**

1. Каким швом соединяют боковые стороны сумки?
2. По какой стороне выполняют первый прошив: по лицевой или изнаночной?
3. Сколько мм ширина шва?