**Швейное дело**

**6 класс**

**Тема:** Зашивание отверстия и выполнение отделочных строчек.

Что делать с отверстием?



**?**

Отверстие, через которое вы выворачивали панаму, тоже нужно заутюжить, с тем же припуском.

Зашить отверстие придется вручную, аккуратными незаметными стежками.

 

После этого вам останется только сделать одну или две отделочные строчки вдоль контура панамки.

 

**Вопросы**

1. Что нужно сделать с отверстием?
2. Как зашивают отверстие?
3. Сколько отделочных строчек делают на панаме?