**Швейное дело**

**6 класс**

**Тема:** Снятие мерок для построения чертежа головного убора.

Для построения чертежа головного убора снимают две мерки: обхвата головы и глубины головного убора.



 Мерку обхвата головы (Огол) снимают сантиметровой лентой вокруг головы, плотно обхватывая лоб и затылочную часть. Записывают мерку Огол полностью.

 Мерку глубины головного убора (Ггу) снимают от затылочной впадины до лба и записывают в половинном размере.

**Мерки для построения чертежа головного убора (кепи)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Название мерок** | **Обозначение мерок** | **Назначение мерок** |
| 1 | Обхват головы | Огол | Определение ширины клина и длины околышка |
| 2 | Глубина головного убора | Ггу | Определение высоты клина |

**Вопросы**

1. Какие мерки снимают для построения чертежа головного убора?
2. Мерки снимают сантиметровой лентой или линейкой?
3. Как записывают мерку обхвата головы?
4. Что такое Ггу?