**Швейное дело**


**6 класс**

**Тема:** Соединение правой и левой деталей трусов-шорт.

Виды отделок нижних срезов трусов.


Обработка нижнего и верхнего срезов трусов-шорт.

Вы уже знаете, боковые и шаговые срезы трусов-шорт соединяют стачным швом. Строчка проходит по изнаночной стороне.



**Обработка среднего шва**

Одну половинку брюк выверните изнаночной стороной вовнутрь и вложите в другую половинку брюк лицевой стороной к лицевой стороне. Сколите передние и задние средние срезы, совместив швы.



Стачать с припусками на швы шириной 1,5 см. Половинки брюк снова выправить. Припуски шва разутюжить.

Нижние срезы и верхний срез трусов-шорт обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом. В верхний срез трусов-шорт продернуть резинку. Концы резинки закрепить ручными косыми стежками или машинной строчкой.

По окончании работы отутюжить готовое изделие.

**Вопросы и задания**

1. Каким швом соединяют боковые и шаговые срезы трусов-шорт?
2. Сколько деталей имеют трусы-шорты?
3. Чтобы обработать средний шов необходимо детали сложить лицевой стороной к лицевой стороне или изнаночной стороной к изнаночной стороне?
4. Для чего продергивают резинку в подгиб шва?