**Швейное дело**

**6 класс**

**Тема:** Раскрой деталей панамы по готовой выкройке.

При раскрое головного убора используют следующие ***инструменты, приспособления и принадлежности:*** ножницы, булавки, детали выкройки, сантиметровая лента, карандаш или портновский мел, гладильная доска, утюг, проутюжильник.

***Материалы для работы:*** ткань для панамы, ткань для подкладки.

Перед работой необходимо подготовить ткань к раскрою:

1. Проутюжить ткань.

2. Проверить качество ткани — нет ли дефектов: разрывов, недостатков крашения, пятен, чтобы при раскрое эти места не попали на выкраиваемые детали.

3. Определить лицевую сторону и изнаночную сторону ткани.

4. Определить направление рисунка, долевой нити ткани.

**Ход работы**

1. Наложить выкройку на изнаночную сторону ткани, приколоть булавками, обвести контур детали.
2. Отложить припуски на обработку срезов детали.
3. Раскроить деталь панамы по контурным линиям.
4. Отколоть деталь выкройки.
5. Раскроить из ткани для подкладки деталь панамы.

**Вопросы**

1. Панама – это поясное изделие или головной убор?
2. Какие потребуются материалы для пошива панамы?
3. Можно ли накладывать выкройку на ткань с дефектами?
4. Выкройку кладут на лицевую или изнаночную сторону ткани?