**Швейное дело**


**9 класс**


**Тема:** Производственный способ обработки застежки.

**Обработка застёжки в поясных изделиях.**



Застёжка в юбке может быть расположена спереди, сзади или в боковом шве. Чаще застёжку располагают в боковом шве с левой стороны. Длина застёжки не заходит за линию бёдер.


Для обработки застёжки применяют тесьму молнию, а также крючки, петли, кнопки. Эти приспособления называют фурнитурой.





В брюках застёжку чаще располагают в среднем шве передних половинок изделия и применяют для её обработки тесьму-молнию. При раскрое изделия с застёжкой в среднем шве к припускам на швы по линии застёжки добавляют дополнительный припуск на обработку 2—4 см.



****

**Вопросы**

1. Какие виды застежек применяют в поясных изделиях?
2. Где может быть расположена застежка в юбке?
3. В каком шве располагают застежку в брюках?
4. Какие виды фурнитуры применяют для обработки застежки?