**Швейное дело**

**6 класс**

**Тема: Вводное занятие.** План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской.

**Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья.** Знакомство с изделием: трусы-шорты. Снятие мерок.

В этой четверти я вас познакомлю с технологией пошива следующих изделий:

- поясное спортивное белье: трусы-шорты;

- головные уборы: кепи, береты, панама.

 А также будем учиться определять вид ремонта одежды и выполнять штопку на трикотажной ткани.

 Давайте вспомним правила безопасной работы с инструментами.



Игла – это …

Хранить иглу в …

Не брать иглу в …

Не вкалывать иглу в …

Не откусывать нитку …



- Мальчик правильно держит ножницы или нет? Расскажите правила безопасной работы ножницами.

 

- А вы соблюдаете эти правила?

- Как вы думаете, что лишнее?

  

Как вы помните, швейные изделия, которые держатся на фигуре человека на линии плеча, относят к плечевым изделиям. Например, платье и ночная сорочка – это ….

Кроме плечевых изделий есть **поясные** изделия. Швейные изделия, которые держатся на фигуре человека на линии талии с помощью резинки или пояса. Относят к поясным изделиям.

**Словарь.** Поясное изделие.

Чтобы сшить летние шорты, подойдут хлопчатобумажные ткани или тонкий плотный трикотаж. Шорты могут иметь различную длину и ширину

При пошиве трусов-шорт боковые срезы обрабатывают или запошивочным швом или стачным швом. Верхний срез – швом вподгибку с закрытым срезом, нижние срезы – косой обтачкой из основной или отделочной ткани.

Детали для раскроя – передняя часть шорт, задняя часть шорт.



Для построения чертежа трусов-шорт снимают три мерки:

1. Полуобхват талии (Ст)

2. Полуобхват бедер (Сб)

3. Высота сидения (Вс)



**Вопросы и задания.**

1. Перечислите плечевые изделия.
2. К каким изделиям по способу носки относят трусы-шорты?
3. Какие ткани используют при пошиве трусов-шорт?
4. Выполните рисунок изделия, укажите детали и виды швов.