**Швейное дело**

**5 класс**

**Тема:** Технология выполнения двойного шва (повторение).



Двойной шов – это бельевой соединительный шов. Он выполняется в два приёма.

1 приём.

Сложить детали изнаночной стороной внутрь и выполнить строчку по лицевой стороне на 3-5мм от среза.



2 приём.

Вывернуть и сделать перекат шва. Выполнить строчку на 7мм от сгиба.



Двойной шов применяется при пошиве постельного белья, нательного белья и рабочей одежды.

**Вопросы**

1. Двойной шов – это …
2. Во сколько приемов выполняется двойной шов?
3. При пошиве каких изделий применяется двойной шов?