**Швейное дело**

**6 класс**

**Тема:** Вывертывание панамы на лицевую сторону и выметывание шва.

Как правильно вывернуть панамку?



1. Необходимо найти оставленное незашитым отверстие и вывернуть через него панамку на лицо.



1. Выворачивать надо аккуратно, чтобы не порвать соединительный шов.



1. Чтобы шов смотрелся аккуратно и ровно, обязательно после выворачивания панамки сделать перекат шва.



1. Проутюжить вдоль контура панамки



**Вопросы**

1. Через какое отверстие выворачивают панаму?
2. На какую сторону выворачивают панаму?
3. Что необходимо сделать после выворачивания панамы на лицевую сторону?