**Швейное дело**

**6 класс**

**Тема:** Выполнение надсечек на вогнутых внутрь участках.

Чтобы панамка выглядела аккуратно в готовом виде, обязательно сделать надсечки на вогнутых внутрь участках, как показано на этом фото.



Надсечки необходимо делать осторожно, чтобы не разрезать нитку шва.



Выпуклые участки, наоборот, нужно срезать.

**Вопросы**

1. На вогнутых или выпуклых участках делают надсечки?
2. Для чего нужно делать надсечки?
3. Почему надсечки нужно делать аккуратно?
4. Что делают с выпуклыми участками панамы?