**Швейное дело**

**6 класс**

**Тема:** Составление плана пошива панамы. Стачивание деталей панамы.

**План работы** по пошиву панамы

1. Сколоть и сметать детали панамы, сложив их лицевыми сторонами внутрь.



1. Стачать эти детали на швейной машинке, обязательно оставить не зашитым небольшой участок (5-7 см).



1. Сделать надсечки на вогнутых внутрь участках.



1. Выпуклые участки срезать.



1. Вывернуть через отверстие панамку на лицевую сторону.

1. Сделать перекат шва и отутюжить, отверстие зашить

1. Сделать отделочные строчки вдоль контура панамки.





1. Сделать петли и пришить пуговицы.

**Вопросы и задания**

1. Напиши в тетради, что лишнее и почему.

1. Из каких тканей шьют летние головные уборы?

Летние головные уборы шьют из и тканей.

1. Что необходимо сделать с тканью перед раскроем?

Перед раскроем изделия ткань необходимо 

1. Выкройку кладут на сторону.